**PAUZA STRAKONICE**

**Postavení interpretů a požadavky na ozvučení:**

**Řazeno zleva z pohledu zvukaře.**

1. **kytara 6 linka (jack)**

**zpěv mikrofon**

1. **kytara 12 linka (jack)**

**zpěv mikrofon**

1. **banjo nástrojový mikrofon (případně vlastní AKG C 1000S)**

**el. kytara linka ke kombu (canon), napájení: AC 230V/50Hz**

**zpěv mikrofon**

1. **mandolina nástrojový mikrofon (případně vlastní AKG C 1000S)**

**housle linka k DPA mikrofonu (canon)**

**zpěv mikrofon**

1. **baskytara 4 linka ke kombu (canon), napájení: AC 230V/50Hz**

**zpěv mikrofon**

**Rekapitulace:**

**Mikrofony zpěv 5**

**Mikrofony nástroje 2**

**Linka (jack) 2**

**Linka (canon) 3**